Strona 2 
Dane techniczne pojazdu
1. Liczba osi: %%liczba_osi%%				oraz kół:	%%liczba_kol%%
2. Osie napędzane: nie dotyczy
3. Rozstaw osi: %%rozstaw_osi%%	mm							
5. Rozstaw kół osi 1		%%rozstaw_kol_osi_1%% mm, 	osi 2  %%rozstaw_kol_osi_2%% mm, 	osi 3 %%rozstaw_kol_osi_3%% mm
6.1.Długość: %%dlugosc%%  mm
6.4. Odległość pomiędzy środkiem urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem pojazdu: %%dlugosc_sprzegowa%% mm
6.5. Długość powierzchni ładunkowej: %%dlugosc_ladunku%% mm		
7.1. Szerokość: 		2550 mm
8.Wysokość: 		4000 mm
10.3. Powierzchnia pionowego rzutu pojazdu na podłoże (wyłącznie dla O2, O3 i O4): 
11.Zwis tylny: 		%%zwis_tylny%% mm
12.1.Masa  pojazdu gotowego do jazdy: 	%%masa_wlasna_pojazdu%% kg
14.1.Maksymalna masa całkowita pojazdu: %%dopuszczalna_masa_calkowita%% kg
14.5.Rozdział tej masy na poszczególne osie a wprzypadku naczepy i przyczepy z osią centralną na punkt sprzęgu:
1	%%rozdzial_masy_na_os_1%% kg, 2 	%%rozdzial_masy_na_os_2%% kg, 3 	%%rozdzial_masy_na_os_3%% kg, punkt sprzęgu %%maksymalne_obciazenie_pionowe%% kg				
14.6.maksymalna masa przypadająca na każdą z osi / grup osi ( wynikająca z ich nośności), a wprzypadku naczepy i przyczepy z osią centralną także na punkt sprzęgu:
1 	9000kg, 2 	9000 kg, 3 	9000 kg , punkt sprzęgu %%maksymalne_obciazenie_pionowe%% kg
15. Położenie osi podnoszonych lub obciążalnych (o zmiennym obciążeniu): 
19.2.Dla urządzeń sprzęgających klasy B, D, E, i H maksymalna masa pojazdy ciągnącego (T) lub zespołu pojazdów:      kg
32.Opony i koła:	Oś 1: 	%%opony_i_kola_1%% ,Oś 2: 	%%opony_i_kola_2%%, Oś 3: 	%%opony_i_kola_3%%	,
33.2. Os (osie) mająca(ce) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do pneumatycznego: tak
34.Układ kierowniczy, sposób wspomagania nie dotyczy		
35.Zwięzły opis układu hamulcowego %%opis_ukladu_hamulcowego%%

37.Rodzaj nadwozia:  %%rodzaj_nadwozia%%
39.Pojemność zbiornika ( wyłącznie dla cystern)      m3
43.2.Znak homologacji urządzenia sprzęgającego, o ile jest zamocowane, o ile jest zamocowane: nie dotyczy
47.Moc podatkowa lub numer(y) kodu(dów) krajowego(wych):
	Belgia:		Czechy		Dania		Niemcy		Estonia		Grecja
	Hiszpania	Francja		Irlandia		Włochy		Cypr		Łotwa
	Litwa		Luksemburg	Węgry		Malta		Niderlandy	Austria
	Polska		Portugalia	Słowenia	Słowacja		Finlandia	Szwecja
	Zjednoczone Królestwo
48.1. Homologacja pojazdu w zakresie wymagań do przewozu towarów niebezpiecznych: nie
48.2. Homologacja pojazdu w zakresie wymagań do przewozu niektórych gatunków zwierząt: nie
50.Uwagi:  Rodzaj %%rodzaj%%, Podrodzaj %%podrodzaj%%, Rok produkcji %%data%%,  masa własna: %%masa_wlasna_pojazdu%%, dopuszczalna ładowność %%ladownosc%%kg; największy dopuszczalny nacisk osi 78,5 kN; dopuszczalna masa całkowita pojazdu %%dopuszczalna_masa_calkowita%% kg, kolor nadwozia %%kolor_nadwozia%%
51.Odstępstwa: