A/	TT/TK/BT/BS:
Konstruktor prowadzący: Adam Turzyński
Wykroje detali elementów podstawowych w blachach zgodnie z rozkrojem dostarczonym przez Zamawiającego. 
Po cięciu wykonanie fazowań i wierceń (wybijanie, dziurkowanie zabronione).
Montaż próbny chodników zgodnie z rysunkami Zamawiającego.
MCH jest zobowiązany do nadzorowania naddatków.
Znakowanie trwałe przez wybicie na zimno nr identyfikacyjnego (pozycja elementu) na metalowych etykietach solidnie zamocowanych przy pomocy drutu i na środniku każdego elementu skrzynkowego pomiędzy dwoma pierwszymi kołkami Nelsona na końcach. Znakowanie musi być czytelne po obróbce powierzchni. Wymagane wymiary min. wys. 8mm, min. głęb. 8mm.
Zamawiający będzie dokonywał odbiorów w terminach punktów przestoju. 
Wymagane jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu ze względu na wysokie kary za opóźnienia.

B/	EL:
Warunki dostawy: 	DDU Thionville, Francja zgodnie z Incoterms 2000.
Adres dostawy:		BAUDIN CHATEAUNEUF
			chez Societe L.T.M.
			35 Allee du Chateau du Gassion
			F57100 THIONVILLE

C/	NKJ:
Kontrole spoin zgodnie z wytycznymi technicznymi w załączeniu.

D/	EZ, EM:
Materiały stalowe i kołki Nelsona dostarczone przez Zamawiającego (wstępnie od dnia 12.05.2006 - dostawa może ulec przyspieszeniu).
Śruby zabezpieczające otwory gwintowane podczas śrutowania M12 dostarcza MCH.

MCH jest zobowiązany do oznaczenia na MWH niezmywalnym (pisakiem z farbą) każdej blachy i każdego kształtownika stali następującymi oznaczeniami:
- napis "WŁASNOŚĆ BAUDIN CHATEAUNEUF" na górnej powierzchni, w pasie na szerokości 150mm, na jednym z końców blachy,
- napis "WŁASNOŚĆ BAUDIN CHATEAUNEUF" na górenej powierzhni środnika lub półki profilu na jednym z końców,
- naniesienie dodatkowego oznaczenia za pomocą kreski wykonanej farbą niezmywalną (kolor niebieski - RAL 5017) na jednej z krawędzi z podaną informacją dotyczącą własności; znakowanie to ma być widoczne z dróg ruchu pojazdów i pieszych w strefie MWH.

E/ 	EC:
OZ/145/05
NM/140/06

F/	EFF:
Kaucja gwarancyjna 3% wartości robót (odejmowane od każdej faktury produkcyjnej, nie transportowej). Kaucja zostanie zwolniona za jednym razem, 6 miesięcy po dostawie ostatniego elementu skrzynkowego na pisemną prośbę MCH.
Płatność w terminie 30 dni, przelewem SWIFT (koszty przelewu SWIFT po stronie MCH).
Faktura w trzech (3) egzemplarzach na adres BAUDIN CHATEAUNEUF, B.P. 19, F45110 - Chateauneuf sur Loire

Osoby kontaktowe ze strony klienta:
1) Weronika Stułka, tel. +33 238 46 37 53 lub +33 621 063 338, e-mail: Weronika.STULKA@baudinchateauneuf.com
2) Sebastian Oczalski, tel. 012 294 63 90 lub 0 660 49 22 66, e-mail: Sebastian.OCZALSKI@baudinchateauneuf.com